**测试软件说明**

1. 打开FingerMoudleTest
2. 传感器类型选择FPC1020
3. 打开设备对应的COM口，如果不知道是哪个COM口，请进入电脑设备管理器查看COM口
4. 波特率选择默认值：57600
5. 打开以后，会显示指纹模块的基本信息，指纹库大小，指纹注册情况等。
6. 把显示图像的勾去掉，否则录入指纹会很慢。
7. 点击录入指纹，开始录入指纹。录指纹需要按4次手指。
8. 录入成功后，点击搜索，验证指纹。

